**需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要技术参数** | **数量** |
| 1 | ▲办公区开水器 | 一、技术要求  1、二龙头,双开。  2、步进式加热技术，提供产品截图说明或其他证明文件；  3、额定电压：220V，投标文件中提供对应投标产品的CQC认证证书扫描件，请用重点标注框标注对应的型号；  4、尺寸：长600MM,宽400MM,高1800MM;（±5%）  5、水槽采用不锈钢防溅板防溅水设计，水胆、水槽、门板均采用不锈钢材料，提供送检单位为生产厂家的检测报告。  6、产品一体成型，内置RO400G反渗透过滤配置：过滤等级≥4级， 净水流量≥60L/H，额定净水量≥3000L；提供产品截图说明或其他证明文件；  7、投标文件中提供对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求；请用重点标注框标注对应的型号和数据；  ；  8、活性炭具有阻垢功能；投标文件中提供对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，请用重点标注框标注对应的内容；  9、滤芯具有防伪识别功能，确保后期滤芯更换正品，使用水质安全有保障；投标文件中提供第三方有权检测机构出具的证明；  10、所投产品取得节能产品认证证书，投标文件中提供证书扫描件，请用重点标注框标注对应的型号；  二、其他要求：  1、安装在指定位置，含所有机器的水管、电线安装，调试等一切费用。 | 2台 |
| 2 | ▲办公区开水器 | 一、技术要求  1、二龙头,双开。  2、步进式加热技术，提供产品截图说明或其他证明文件；  3、额定电压：220V，投标文件中提供对应投标产品的CQC认证证书扫描件，请用重点标注框标注对应的型号；  4、尺寸：长600MM,宽500MM,高1400MM;（±5%）  5、水槽采用不锈钢防溅板防溅水设计，水胆、水槽、门板均采用不锈钢材料，提供送检单位为生产厂家的检测报告。  6、采用RO400G反渗透过滤配置：过滤等级≥4级， 净水流量≥60L/H，额定净水量≥3000L；提供产品截图说明或其他证明文件；  7、投标文件中提供对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求；请用重点标注框标注对应的型号和数据；  ；  8、活性炭具有阻垢功能；投标文件中提供对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，请用重点标注框标注对应的内容；  9、滤芯具有防伪识别功能，确保后期滤芯更换正品，使用水质安全有保障；投标文件中提供第三方有权检测机构出具的证明；  10、所投产品取得节能产品认证证书，投标文件中提供证书扫描件，请用重点标注框标注对应的型号；  二、其他要求：  1、安装在指定位置，含所有机器的水管、电线安装，调试等一切费用。 | 4台 |
| 2 | ▲病区饮水机 | 一、技术要求  1、二龙头,二温；  2、采用热交换节能加热技术，温开水温度可调， 35℃-65℃范围内可调；  3、额定电压：220V，功率：2KW，投标文件中提供对应的CQC认证证书扫描件，请用重点标注框标注对应的型号；  4、尺寸：长430MM,宽330MM,高1250MM;（±5%）  5、水槽采用不锈钢防溅板防溅水设计，水胆、水槽、门板均采用不锈钢材料，提供送检单位为生产厂家的检测报告。  6、过滤等级≥2级，投标文件中提供对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的扫描件，请用重点标注框标注对应的型号和数据；  7、活性炭滤芯具有阻垢功能，投标文件中提供对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的扫描件，请用重点标注框标注对应内容；  8、滤芯具有防伪识别功能，确保后期滤芯更换正品，使用水质安全有保障；投标文件中提供第三方有权检测机构出具的证明的扫描件；  9、所投产品取得节能产品认证证书，投标文件中提供证书扫描件请用重点标注框标注对应的型号；  二、其他要求：  1、安装在指定位置，含所有机器的水管、电线安装，调试等一切费用。 | 11台 |
|  | | 合计 |  |