**病床及棕垫要参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 图片 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1621064814(1).png |
| 1 | **型号：****规格：**200\*90\*40  |
| 2 | **床头、床尾：**采用ABS高级工程塑料一次成型、外形美观装卸自如 |
| 3 | **床面板：**采用优质冷轧钢板厚度1.0mm条形面板，带有防滑透气孔。 |
| 4 | **床架：**40\*80mm方管；壁厚1.2mm 部分1.5mm； |
| 5 | **床腿：**50\*50mm 厚度1.5mm； |
| 6 | **摇把：**ABS助力，防藏式摇把钢制万向节，轻硬省力，带限位保护螺杆，操作轻松自如，灵活调节患者背部，腿部体位升降，拉杆为电镀式ABS材质耐磨抗压、寿命长，外部防尘罩保护装置有到位保护功能。背部可摇起（倾斜度）：0-75º，±5º 腿部可摇起（倾斜度）：0-45º，±5º |
| 7 | **护栏：**铝合金折叠护栏，中间坚档为六档铝合金杆，高度400mm、长度1470mm。锁定开关安全可靠，坚定而拥，保险开关。护栏旋下时，操作简单，美观大方。低于床垫，防止床垫移位，具有防夹手功能，整体结构合理，坚固耐拥，可配放置伸缩餐板。 |
| 8 | **焊接：**OTC机器人焊接，工艺质量优良，坚固可靠、表面无焊点，坚固耐用，外观粉末烤漆。 |
| 9 | **外观：**粉末烤漆经抛丸机打磨、酸碱除锈后，静电喷涂，表面平滑光洁，不易生锈。 |
| 10 | **配套棕垫：**半棕半棉200CM\*90CM\*8CM，外包防水帆布，带拉链，易拆洗。跟双摇床配套。 |