**滁州市第二人民医院监控工程招标公告**

（项目编号：20160505）

为加强我院住院病人安全管理，现需增加监控摄像头45台，精神科楼24台，室外5台，地下室1台，感染科楼15台。精神科楼与感染科楼之间已有光纤连接，感染科楼与门卫室之间需新铺设光纤。具体要求如下：

1. **参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品设备参数** | | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** | **推荐品牌** |
| **前端摄像部分：** | | | | | | | | |
| **1** | 星光红外枪机 | 1，芯片： 1/2.8英寸210万像素CMOS传感器；  2，★30m～50m有效红外距离，110米内可看清所照射物体大概轮廓与状态；  3，支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps  4，★支持智能分析，包括绊线、周界和计数统计功能；  5，★照度：彩色: 0.002Lux(F1.2,AGC ON)  黑白: 0.0001Lux(F1.2,AGC ON)；0Lux with IR；  6，支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、图像翻转  7，★支持走廊模式、透雾、数字防抖、场景模式设置；  8，★手机浏览：支持IOS/Android版P2P客户端；  9，支持ROI感兴趣区域视频压缩技术；  10， 支持图片叠加、IPv6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP；  11，★IP67级防尘防水设计； | | 5 | 台 |  |  | 天地伟业、英飞拓、  三星 |
| **2** | 星光红外防爆半球 | 1，★1/2.8英寸200万像素CMOS传感器； 2，★H.264支持High Profile/Main Profile/Base Line编码方式； 3，★支持音频输入； （提供公安部检测报告） 4，★支持P2P手机浏览，可二维码扫描添加设备； 5，2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换； 6，★30m有效红外距离（提供公安部检测报告）； 7，★支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps； 8，★支持智能分析，包括绊线、周界和计数统计功能； 9，★支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、图像翻转； 10， ★支持走廊模式、透雾、数字防抖、场景模式设置； 11，支持时间模版设置；双内核备份； 12，支持ROI感兴趣区域视频压缩技术；支持图片叠加、IPv6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP；支持P2P手机浏览，可二维码扫描添加设备； | | 40 | 台 |  |  | 天地伟业、英飞拓、  三星 |
| **3** | 室外防水盒 | 750X500X350mm | | 2 | 个 |  |  | 定制 |
| **4** | 高清监控系统专用电源 | 室外防水、大功率 DC12V 2A | | 45 | 个 |  |  | 小耳朵 |
| **5** | 3.5米立杆 | 定制，含悬臂支架规格:3.5M高，底板厚度2CM，大小240MM\*240MM;带防雷装置立杆材质为：压铸铁，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑.管子冷镀锌+喷塑 +防腐处理；厚度2MM.外观颜色：黑色。上端直径为76mm、下端直径为140mm每个方向的摄像机悬臂长度满足设计监控要求基础制作安装，锚板制作安装预埋螺栓安装，人工挖孔，回填土工作内容：调试 | | 2 | 个 |  |  | 定制 |
| **传输部分：** | | | | | | | | |
| **1** | 超五类非屏蔽网线 | | UTP5 | 2000 | 米 |  |  | 国标 |
| **2** | 监控电源线 | | RVV2\*1.0mm2 | 2000 | 米 |  |  | 国标 |
| **3** | 8芯单模光纤 | | 室外铠装单模光纤 | 200 | 米 |  |  | 国标 |
| **4** | 光纤收发器 | | 光接口：FC/SPF 网 口： RJ-45，以太网100M1.25G自适应 电源输入：AC110~AC240V 电源输出：DC5V 功率：<5W | 1 | 套 |  |  | NET |
| **5** | 前端接入交换机 | | 8个10/100Base-T以太网端口，1个10/100/1000Base-T以太网端口和1个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 8 | 个 |  |  | 华为、H3C、思科 |
| **6** | 光纤溶接 | |  | 6 | 点 |  |  |  |
| **总控制中心部分：** | | | | | | | | |
| **1** | 全千兆汇集交换机 | | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 1 | 台 |  |  | 华为、H3C、思科 |
| **2** | 总控平台管理软件 | | ▲纯软件模块，最大支持200路前端视频接入。  综合管理平台系统的核心管理单元，集成系统构建、资源配置、设备管理、用户认证、角色分配、任务调度、日志记录、报警联动等功 | 1 | 套 |  |  | 与前后端设备同品牌 |
| **3** | NVR嵌入式网络视频管理平台 | | 支持IPC分辨率6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  32路1080p/32路720p网络视频接入  32路4CIF/16路720P/8路1080P同时预览  16路4CIF/16路720P/8路1080P同步回放  支持1/4/6/8/9/16/25/36画面预览  支持8块4T硬盘  支持2个HDMI/1个VGA/1个BNC视频输出（非同源），最高分辨率可达1080P  支持驳接Onvif标准协议网络前端  支持智能录像，不同时间段采用不同码流进行录像  支持智能检索，根据绊线周界信息检索录像文件  支持前端智能分析，支持2路本地智能分析  支持批量添加网络前端  支持P2P手机浏览  支持NTP（网络校时）  支持M.A.R.T智能磁盘监测技术  支持即插即用功能  支持冗余备份录像、抽帧录像  支持VGA输出分辨率自适应  支持录像回放进度条预览  支持录像向导、智能分析设置向导  支持预览画面自由拖动  支持一键控制、一键对讲、一键录像  支持录像备份为MP4格式  支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像  支持多路录像倒放功能  支持重要录像文件加锁功能  支持回放添加标签，按标签查询和回放录像文件  支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能  支持视频加密 | 1 | 台 |  |  | 天地伟业、英飞拓、  三星 |
| **4** | 监控专用硬盘 | | 监控专用硬盘2T | 8 | 块 |  |  | 希捷、西部数据、三星 |
| **5** | E-NVR嵌入式网络视频管理平台 | | 支持8口PSE  支持网络前端高标清混合接入  支持IPC分辨率6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  8路1080p/8路720p网络视频接入  6路1080P/8路720P视频同时预览  6路1080p/8路720p同步回放  支持2块4T硬盘  支持HDMI+VGA（同源）视频输出最高分辨率1920×1080  支持驳接Onvif标准协议网络前端  支持智能录像，不同时间段采用不同码流进行录像  支持智能检索，根据绊线周界信息检索录像文件  支持前端智能分析  支持批量添加网络前端  支持P2P手机浏览  支持NTP（网络校时）  支持M.A.R.T智能磁盘监测技术  支持即插即用功能  支持冗余备份录像、抽帧录像  支持VGA输出分辨率自适应  支持录像回放进度条预览  支持录像向导、智能分析设置向导  支持预览画面自由拖动  支持一键控制、一键对讲、一键录像  支持录像备份为MP4格式  支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像  支持多路录像倒放功能  支持重要录像文件加锁功能 | 4 | 台 |  |  | 天地伟业、英飞拓、  三星 |
| **6** | 液晶监视器 | | 22寸 | 4 | 台 |  |  | 三星、飞利浦、AOC |
| **7** | 液晶监视器 | | 47寸 | 1 | 台 |  |  | 三星、飞利浦、AOC |
| **8** | 管理电脑 | | I5 4G内存1TG硬盘、独显、千兆网卡 | 1 | 台 |  |  | 联想、HP |
| **9** | 管材、辅材 | | 管材 、扎带、结头、水晶头、插座等 | 1 | 批 |  |  |  |
| **10** | 施工费 | | 含感染科楼至门卫光纤施工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| **总计** | | | | | | |  |  |

1. **投标人资质要求**

1.投标人必须具有独立法人资格；在国内注册的独立法人且注册资金在人民币100万元（含100万元）以上

2.投标人企业营业范围应具有安防工程及安防设备销售资质；

3.具有相应的货物供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力；

4.此次项目不接受联合体参加投标；

5.质量要求：报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和招标人标准，货物完好，物品配件齐全；

▲提供制造厂商厂家授权及三年售后承诺函（加盖公章）；

▲为确保监控系统的稳定性和兼容性，本次监控前后端设备、监视设备要求同一品牌；

▲中标后需提供设备样品及产品检测报告；

1. **工程安全及其他要求：**
2. 施工时应注意施工安全管理，若发生工程安全责任事故由施工方承担，与甲方无关。
3. 施工时注意保护施工现场，需要拆除或破坏我院原有构筑物需报我院同意后方可施工，破损处需按原样复原。

2.投标人须对我院相关使用人员进行使用培训。

3.工程结束后需提供纸质版竣工图纸两套和全套电子版施工图。

4.质保要求：本工程质保期两年。质保期内自收到用户的服务请求起4小时内采取相应措施维修设备。若4小时内故障无法排除应免费提供备用机，以确保设备正常运行。

5.我院不集中组织勘察现场，请各投标人自行勘察现场。

**四、施工期限：30日历天**

**五、付款方式：**竣工验收合格后经审计核算后支付工程款90%，剩余10%做质保金，两年质保期满后无息付清。

**六、最高限价：**人民币98000元。超出最高限价的报价无效，按废标处理。

**七、投标文件组成及要求：**

1.法定代表人资格证明文件或其授权书；法定代表人或授权代理人身份证复印件；被授权人身份证明的复印件；年检合格的营业执照复印件和税务登记证复印件(新式三证合一证照只需提供营业执照复印件；所提供材料复印件必须加盖单位公章)

2．报价单（加盖公章）并提供电子版报价单（用U盘以Excel表格格式带到开标现场）。

3．报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变，其报价均包括产品运输、安装、调试、税费等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用；本次招标为固定单价合同，竣工结算时以审计核算的实际工程量为准，审量不审价。

4.投标文件采用密封递交，要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书。密封函应加盖公章，在封面上标明招标人名称、项目名称、编号、报价人名称和地址

5.标书获取方式：本次招标为公开招标，投标人自行在滁州市第二医院网站获取标书。

6．投标方式、地点、及截止时间

7.标书投递方式：投标人需凭公司证明将投标文件及有关资料密封送至滁州市第二人民医院信息科。投标文件一式两份。

8.投标截止时间及地点：投标人需在2016年6月8日15时30分至滁州市第二人民医院开标，逾期不再接受。

**八、评标方法**

本次招标评标采用综合评分法（总分100分）

各投标人的工程总报价与评标基准值相比，评标基准值为所有有效投标人报价的算术平均值。相同得100分，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分；不足1%时按插入法计算，百分数取1位小数，小数点后第二位四舍五入。综合评分最高的为第一中标候选人。

**九、联系方式：**

联系地址：滁州市琅琊区清流中路1401号

联系人：殷光辉

联系电话：0550-3523058 邮箱：[174399433@qq.com](mailto:174399433@qq.com)

**报价表**

投标人名称（签章）：

采购项目名称及编号：滁州市第二人民医院监控工程 （项目编号：20160505）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | | 型号和规格 | 生产厂家或品牌 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） | 总 价（元） | 备注 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 总 计 | | | | | |  | |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．报价含运输、包装、税金、保险等一切费用。

3．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：